### Norme IEEE 802.3

### Norme TIA/EIA-568

Il existe deux normes la T568A et la T568B. Ces deux normes sont complémentaires lorsque nous connectons deux périphériques du même niveau entre eux (Routeur -> Routeur / PC -> PC). Pour que cela fonctionne on va utiliser un câble *croisé* donc aux chaque extrémités, il y aura un embout avec la norme T568A et l’autre sera une norme T568B. Car si nous utilisons sur un câble les deux normes le câble sera croisé.